Załącznik nr 7 wytyczne dotyczące cyfrowego detektora tętna płodu

	
	liczba
	Typ/Model
Producent
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Klasa wyrobu medycznego

	Cyfrowy detektor tętna płodu z sondą 2MHz
	1
	
	
	
	8%
	
	

	Sonda 2MHz
	1
	
	
	
	8%
	
	

	Sonda 3MHz
	1
	
	
	
	8%
	
	

	RAZEM
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Wymagania 

Cyfrowy detektor tętna płodu szt. 1
1. Funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu
2. Aparat współpracujący z sondami 2MHz i 3MHz
3. Wodoszczelna sonda
4. Sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu
5. Częstotliwość pracy sondy 2MHz
6. Cyfrowa redukcja szumów
7. Zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę 
8. Kolorowy wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości (HD) do prezentacji wyników
9. Wizualna i numeryczna prezentacja pracy serca płodu 
10. Funkcja prezentacji wartości FHR w postaci numerycznej w formie dużych cyfr 
11. Funkcja prezentacji wartości FHR w postaci wykresu z osiami umożliwiającymi odczytanie wartości tętna (oś Y) i czasu (oś X)
12. Dodatkowe informacje wyświetlane na ekranie: aktualna data i godzina, wskaźnik poziomu baterii/akumulatora, alarmy, jakość sygnału
13. Wbudowany głośnik
14. Funkcja regulacji głośności
15. Wyjście słuchawkowe mini jack
16. Znacznik zdarzeń personelu/ruchów płodu 
17. Nagrywanie, odtwarzanie oraz przesyłanie do komputera sesji FHR i audio
18. Rejestracja na wymiennej karcie pamięci micro SD (karta dostarczana z aparatem) 
19. Port usb do wymiany danych
20. Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe (w przypadku zasilania akumulatorowego należy dostarczyć ładowarkę)
21. Cyfrowy detektor tętna płodu stanowiący wyrób medyczny
22. Możliwość dokupienia sondy 3MHz





