Załącznik nr 8 Analizator do szybkiej diagnostyki do oznaczeń wybranych parametrów immunochemicznych

Tabela cenowa
	
	liczba
	Typ/Model
Producent
	Cena netto
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Klasa wyrobu medycznego

	Analizator do szybkiej diagnostyki do oznaczeń wybranych parametrów immunochemicznych
	1
	
	
	
	8%
	
	

	RAZEM
	
	
	
	



Dostawa kaset testowych oraz kontrolnych przez okres 24 miesięcy

	Parametr 
	Rodzaj próbki 
	Liczba 
oznaczeń 
24 mce
	Cena netto 
za 1 ozn
	wartość netto 

	VAT
	Cena brutto 
za 1 ozn
	Wartość brutto 

	D-Dimer 
	krew pełna 
	250
	
	
	8%
	
	

	TnT 
	krew pełna
	250
	
	
	8%
	
	

	CK-MB 
	krew pełna
	250
	
	
	8%
	
	

	Myoglobin 
	krew pełna
	150
	
	
	8%
	
	

	NT-proBNP 
	krew pełna
	700
	
	
	8%
	
	

	CEA 
	krew pełna
	400
	
	
	8%
	
	

	HbA1c 
	krew pełna
	700
	
	
	8%
	
	

	CRP 
	krew pełna
	1000
	
	
	8%
	
	

	Prokalcytonina (PCT) 
	krew pełna
	250
	
	
	8%
	
	


W przypadku zaoferowania dodatkowych testów można rozszerzyć tabelę

Należy wycenić koszt wszystkich wymaganych akcesoriów niezbędnych do prowadzenie okresowych kontroli jeżeli takowe są wymagane na okres 24 miesięcy

Wymagania 

Analizator do szybkiej diagnostyki do oznaczeń wybranych parametrów immunochemicznych szt. 1
1. Metoda oznaczania oparta na fluorescencji 
2. Wydajność od 15 do 20 testów/godzinę 
3. Kalibracja zapisana na chipie 
4. Min 2 kanały pomiarowe 
5. Kaseta testowa z kompletnym zestawem odczynników 
6. Wykonywane oznaczenia minimum:
	Parametr 
	Rodzaj próbki 

	D-Dimer 
	krew pełna 

	TnT 
	krew pełna

	CK-MB 
	krew pełna

	Myoglobin 
	krew pełna

	NT-proBNP 
	krew pełna

	CEA 
	krew pełna

	HbA1c 
	krew pełna

	CRP 
	krew pełna

	Prokalcytonina (PCT)
	krew pełna



Wymienić inne dodatkowe oznaczenia możliwe do wykonania za pomocą oferowanego analizatora

7. wewnętrzna kontrola temperatury 
8. pamięć min 5 000 wyników 
9. możliwość podłączenia do systemu informatycznego LIS/HIS 
10. wbudowana drukarka termiczna 
11. Gwarancja 36 miesięcy 
12. Opisać procedurę kontroli okresowej, podać częstość przeprowadzani kontroli, wymienić wymagane akcesoria niezbędne do przeprowadzenia kontroli




